**Załącznik nr 1b do SWZ**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**minimalnych parametrów** s**amochodu do przewozu dzieci dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Choszcznie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cecha pojazdu | Wymagania Zamawiającego | Ofertowane parametry przez Wykonawcę (wypełnia wykonawca)\*  \*wpisać oferowane parametry samochodu należy wpisać TAK lub NIE ewentualnie wpisać krótki opis potwierdzający spełnienie warunków technicznych oferowanego pojazdu |
| Marka pojazdu / model |  |  |
| Fabrycznie nowy (nie rejestrowany), wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim | TAK |  |
| Rok produkcji | 2022 |  |
| Spełnia wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. | TAK |  |
| Pojazd musi posiadać homologację na przewóz 9 osób oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu | TAK |  |
| Pojazd musi spełniać wymogi Dyrektywy EURO 6D ISC FCM w zakresie emisji spalin | TAK |  |
| Typ nadwozia | VAN |  |
| Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 100KM z turbodoładowaniem | TAK |  |
| Pojemność silnika | >1900 cm3 |  |
| Rodzaj paliwa | ON |  |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym | <8,5 l |  |
| Skrzynia biegowa manualna | TAK |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego | TAK |  |
| Napęd na koła przednie lub tylne | TAK |  |
| Niezależne zawieszenie kół przednich i tylnych | TAK |  |
| Immobiliser i autoalarm fabryczny | TAK |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera | TAK |  |
| Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa | TAK |  |
| Lusterka boczne elektrycznie ustawiane i podgrzewane | TAK |  |
| Elektrycznie sterowane szyby- przód | TAK |  |
| Zbiornik paliwa | >70 L |  |
| Podwójna kanapa pasażera z przodu | TAK |  |
| Radio z panelem dotykowym ( kolor ) minimum 6” | TAK |  |
| Oświetlenie przedziału pasażerskiego, oświetlenie w podsufitce | TAK |  |
| Czujnik parkowania w tylnym zderzaku- fabryczny | TAK |  |
| Awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu | TAK |  |
| Przednie światła p/mgielne | TAK |  |
| Centralny zamek sterowany zdalnie, auto-alarm | TAK |  |
| Dodatkowe ogrzewanie tyłu pojazdu | TAK |  |
| Regulacja wysokości fotela kierowcy co najmniej w 3 płaszczyznach | TAK |  |
| Pozostałe siedzenia z regulowanymi zagłówkami na wysokość | TAK |  |
| Przesuwane prawe drzwi boczne z funkcja wspomagania domykania | TAK |  |
| Tylna klapa przeszklona z funkcją wspomagania domykania | TAK |  |
| Pełne przeszklenie samochodu, przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia lub oryginalne rolety | TAK |  |
| Klimatronic (przód i tył pojazdu) | TAK |  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe z zestawem narzędzi i podnośnikiem | TAK |  |
| Lakier (kolor szary) | TAK |  |
| Hamulce tarczowe przód i tył | TAK |  |
| System ESP system ABS | TAK |  |
| Dywaniki gumowe przód gaśnica, trójkąt | TAK |  |
| Dodatkowo zestaw kół zimowych | TAK |  |
| Pełna tapicerka przedziału pasażerskiego | TAK |  |
| Wyświetlacz wielofunkcyjny – spalanie/ paliwo/ dystans | TAK |  |
| 1 stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego z tyłu pojazdu | TAK |  |
| 1 komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku | TAK |  |
| Gwarancja na podzespoły mechaniczne, obejmująca wszystkie elementy auta, bez względu na ilość przejechanych kilometrów | Minimum 24 miesiące |  |
| Gwarancja na perforację blach | Minimum 10 lat |  |
| Gwarancja na powłokę lakierniczą | Minimum 24 miesiące |  |
| Homologacja do przewozu osób niepełnosprawnych | TAK |  |
| Zabudowa specjalna: zabudowa do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim plus winda- nośność 350kg z UDT | TAK |  |
| Adaptacja do przewozu osób niepełnosprawnych:   1. Jeden komplet mocowań do wózka inwalidzkiego, 2. Zabudowa do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim plus winda, 3. Podsufitka tapicerowana, boczki wykończone tworzywem lub tapicerowane, 4. Tapicerka foteli w pojeździe jednakowa, 5. Podłoga antypoślizgowa łatwo zmywalna, na całej długości pojazdu umożliwiająca wprowadzenie wózka z tyłu pojazdu, 6. Oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych | TAK |  |
| Układ foteli  Rząd pierwszy – fotel kierowcy+ podwójne siedzenie pasażera  Rząd drugi – podwójne siedzenie pasażera ( lub dwa pojedyncze)+ uchylne pojedyncze siedzenie pasażera  Rząd trzeci – trzyosobowe siedzenie pasażera ( lub 3 osobne fotele) |  |  |