PYTANIA DO SIWZ

Zamawiający informuje, że wpłynęły do niego następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

1. Dotyczy: Rzecko-warstwa ścieralna.

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC 11S dla ruchu kategorii KR3-4.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki AC 11S,

1. Dotyczy: Rzecko-warstwa wiążąca.

Prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki AC 11W dla ruchu kategorii KR3-4.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że warstwą wiążącą należy wykonać z mieszanki AC 11W dla KR 3-4.

1. Dotyczy: Rzecko-wycinka drzew.

W opisie technicznym w punkcie 1.4 jest zapis mówiący o trzech drzewach do wycinki. Prosimy o i informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie pozwolenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew. Decyzja zostanie udostępniona Wykonawcy wyłonionemu w drodze przetargu.

1. Dotyczy: Rzecko D-01.02.01 Ścinanie drzew.

Zgodnie z zapisem pozycji 10 przedmiaru robót drewno z wycinki drzew stanowi własność Inwestora. Prosimy o informację na jaką odległość należy wywieźć drewno pochodzące z wycinki?

ODPOWIEDŹ:

Proszę założyć wywiezienie drewna na odległość do 3 km.

1. Dotyczy: Stradzewo D.05.03.05a.

Prosimy o zmianę zapisów w tab.7 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11S,KR1-2 na 1,0-4,5%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania ( tab.4 - 1,0-3,0% ). Obecne zapisy nie pozwalają zagęszczać każdej mieszanki do 100%, co może skutkować obniżeniem właściwości wytrzymałościowych nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

ODPOWIEDŹ:

Po przeanalizowaniu przez projektanta zapisów SST D.05.03.05a. zmienia się zawartość wolnej przestrzeni w wykonywanej warstwie z AC11S w przedziale 1,0 % ÷ 4,5 % ( zapisy tablica nr 7 )

1. Dotyczy: Wardyń, Rzecko, Suliszewo D.05.03.05a.

Prosimy o zmianę zapisów w tab.13 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11S,KR3-4 na 2,0-5,0%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania ( tab.8 - 2,0-4,0% ). Obecne zapisy nie pozwalają zagęszczać każdej mieszanki do 100%, co może skutkować obniżeniem właściwości wytrzymałościowych nawierzchni. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian w zakresie wartości wolnej przestrzeni w warstwie AC 11S. Dla nawierzchni w warstwie ścieralnej w m. Stradzewo Wykonawca do zaprojektowania mieszanki MMA przyjmie KR 3-4.

1. Dotyczy: Rzecko II D-08.05.01 Ścieki z elementów betonowych.

Czy Zamawiający zgodnie z punktem 5.6 SST dopuszcza możliwość wykonania ścieków przykrawężnikowych z elementów prefabrykowanych typu „korytkowego” wg KPED karta 01.03?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ścieku zgodnie z KPED 01.03.

1. Dotyczy: Rzecko II D-05.03.23a Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych.

Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących tej pozycji.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu STWiOR dla ułożenia nawierzchni  z płyt drogowych PDTP

1. Dotyczy: Rzecko II D-05.03.23a Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni z płyt betonowych o wymiarach 3000mmx1000mmx150mm? Są to typowe płyty drogowe typu MON, które są dostępne na rynku krajowym u wielu producentów.

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu STWiOR dla ułożenia nawierzchni  z płyt drogowych PDTP

1. Dotyczy: Rzecko II D-05.03.23a Nawierzchnia z płyt drogowych betonowych.

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania nawierzchni z płyt betonowych typu JUMBO o wymiarach 1000mmx750mmx125mm?

ODPOWIEDŹ:

W załączeniu STW i OR dla ułożenia nawierzchni  z płyt drogowych PDTP

1. Dotyczy: Stradzewo etap II D-03.02.01a Przebudowa i regulacja studni kanalizacyjnych.

W rozdziale „Podstawa płatności” SST cena jednostki obmiarowej obejmuje min. demontaż komina i pozostałych elementów studni oraz ponowny montaż wraz z wykonaniem regulacji posadowienia pokrywy.

W przedmiarze robót w pozycji 29 jest zapis mówiący o montażu nowych pokryw oraz włazów żeliwnych typu ciężkiego z montażem pierścieni pośrednich.

Prosimy o informację, który z zapisów jest prawdziwy czy ten ze Specyfikacji Technicznych czy ten z przedmiaru robót?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami zawartymi w kosztorysie ofertowym oraz przedmiarze robót należy zamontować nowe elementy.

1. Dotyczy: Stradzewo etap II D-03.02.01a Przebudowa i regulacja studni kanalizacyjnych.

Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał od właściciela sieci wytyczne techniczne dotyczące przebudowy studni kanalizacyjnych?

Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie ich na stronie internetowej.

ODPOWIEDŹ:

Ponieważ Gmina Choszczno jest właścicielem sieci kanalizacji sanitarnej, rozwiązania projektowe oraz warunki na regulację czy też przebudowę studni były zatwierdzane w ramach projektu budowlanego przez Gminę.

1. Dotyczy: Stradzewo etap II D-01.03.05 Wymiana obudowy zasuw wodociągowych.

Prosimy o informację czy Zamawiający uzyskał od właściciela sieci wytyczne techniczne dotyczące wymiany obudowy zasuw wodociągowych?

Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie ich na stronie internetowej.

ODPOWIEDŹ:

Ponieważ Gmina Choszczno jest właścicielem sieci wodociągowej, rozwiązania projektowe oraz warunki na regulację czy też przebudowę zasuw wodociągowych były zatwierdzane w ramach projektu budowlanego przez Gminę.

1. Dotyczy: Stradzewo etap II Wycinka drzew.

Prosimy o i informację czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie pozwolenia na stronie internetowej Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że drzewa wskazano do wycinki omyłkowo.

1. Dotyczy: Stradzewo etap II Wycinka drzew.

Zgodnie z zapisem pozycji 2 przedmiaru robót drewno z wycinki drzew stanowi własność Inwestora. Prosimy o informację na jaką odległość należy wywieźć drewno pochodzące z wycinki?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że drzewa wskazano do wycinki omyłkowo.

1. Dotyczy: Stradzewo etap II .

Prosimy o informację czy materiały z rozbiórki, które są własnością Inwestora należy wywieźć w miejsce wskazane przez niego czy zgodnie z zapisami z przedmiaru robót pozostają na terenie budowy?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapisami kosztorysu ofertowego i przedmiaru materiał nadający się do ponownego użycia należy złożyć w stosy na paletach w miejscu budowy. Odpady i gruz nie nadający się do ponownego wbudowania Wykonawca winien wywieźć do miejsca które sam sobie zapewni. Inspektor nadzoru inwestorskiego po konsultacji z Zamawiającym winien zakwalifikować, co z rozbiórki nadaje się do ponownego użycia, a co jest odpadem lub gruzem i Wykonawca winien to wywieźć do miejsc które sam sobie zapewni.

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SiWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzam.